*ZAŁĄCZNIK NR 4.1 DO SIWZ*

/pieczęć Wykonawcy/

# **FORMULARZ ZGODNOŚCI**

# **WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**(ZP/13/16 – ZADANIE 1)**

***Serwer obliczeniowy GPU – 1 szt.***

|  |  |
| --- | --- |
| **Wymagane parametry** | **Parametry urządzenia będącego przedmiotem oferty** |
| **1** | **2** |
| Procesor | Wydajność obliczeniowa procesora wynosi minimum 10000 pkt. w rankingu PassMark - CPU Mark. | 1. Model procesora:…............................2. Ilość punktów w rankingu PassMark - CPU Mark:…............................ |
| Procesor posiada min. 6 fizycznych rdzeni | Ilość fizycznych rdzeni:…...................... szt. |
| Pamięć operacyjna | Pojemność min. 32GB z obsługą ECC | Pamięć operacyjna:…...................... GB |
| Podsystem graficzny | Ilość rdzeni obliczeniowych: 2880; | Spełnia / Nie spełnia\* |
| Ilość pamięci RAM: 12 G; | Spełnia / Nie spełnia\* |
| Przepustowość pamięci płyty ( ECC wył. ) 288GB/s; | Spełnia / Nie spełnia\* |
| Memory Interface: 384-bit; | Spełnia / Nie spełnia\* |
| Karta przeznaczona do obliczeń naukowo-inżynierskich; | Spełnia / Nie spełnia\* |
| Układ graficzny gwarantujący obsługę języka CUDA w wersji 3.0 lub nowszej | Spełnia / Nie spełnia\* |
| Aktywne chłodzenie | Spełnia / Nie spełnia\* |
| Dysk | Dwa urządzenia pamięci masowej (dyski twarde): 2 x HDD o pojemności min. 2TB każdy | 1. Model dysku twardego:……………………2. Pojemność dysku twardego:2 x………………… TB |
| Dwa urządzenia pamięci masowej (dyski twarde): 2 x SSD o pojemności min. 480GB każdy | 1. Model dysku twardego:……………………2. Pojemność dysku twardego:2 x ………………… GB |
| Łączność | Dwie karty sieciowe zgodne ze standardem 802.3ab (Gigabit Ethernet) | Spełnia / Nie spełnia\* |
| 10 wejść SATA3 (6Gbps ) | Spełnia / Nie spełnia\* |
| Minimalna ilość portów USB 3.0: 5 | Ilość portów USB 3.0:………………… |
| 2 x Serial Port COM | Spełnia / Nie spełnia\* |
| Zasilacz | Komputer jest wyposażony w zasilacz dostosowany do napięcia przemiennego 230V | Spełnia / Nie spełnia\* |
| Certyfikat 80 PLUS Bronze lub wyższy | Spełnia / Nie spełnia\* |
| Certyfikaty i standardy | Sprzęt wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001 lub równoważną. | Spełnia / Nie spełnia\* |
| Warunki gwarancji | Co najmniej 24 miesiące, na zasadach i zgodnie z wymogami określonymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. | Spełnia / Nie spełnia\* |
| Wymagania dodatkowe | Nagrywarka DVD-/+RW także płyt DL (dwuwarstwowych) | Spełnia / Nie spełnia\* |
| Mysz laserowa USB:- Czułość: 3000DPI;- Możliwość zamontowania ciężarków;- Z rolką pełniącą jednocześnie funkcję klawisza. | Spełnia / Nie spełnia\* |
| Klawiatura USB:- Układ polski programisty;- Obsługa funkcji Anti-ghosting;- Odchylane nóżki;- Podpórka pod nadgarstki;- Dynamiczna regulacja głośności i podświetlenia. | Spełnia / Nie spełnia\* |
| Serwer jest dostosowany do pracy z profesjonalnymi kartami graficznymi; | Spełnia / Nie spełnia\* |
| Obudowa typu TOWER z możliwością montażu szyn rack’owych. | Spełnia / Nie spełnia\* |

*\*niepotrzebne skreślić, a wymagane informacje uzupełnić*

|  |  |
| --- | --- |
| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| ***/Miejscowość, data/*** | ***/Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/*** |